附件1：焦作工贸职业学院山阳校区砺志楼、好学楼电梯供货及安装项目要求：

砺志楼、好学楼电梯基本参数表
[bookmark: OLE_LINK1]注：砺志楼共设四台客梯兼担架电梯、兼无障碍电梯KT1~KT4、好学楼共设三台电梯客梯兼担架电梯、兼无障碍电梯KT1~KT3
	楼号
	电梯编号
	使用层数
/层高（m）
	载重量
（Kg）
	速度（m/s）
	服务层数
/站/门
	井道净尺寸
宽x深（m）
	轿厢尺寸
宽x深（m）
	门洞尺寸
宽x高（m）
	底坑净深
	机房位置
	备注

	砺志楼
	KT1~KT4
	1~11层
/2.9m
	1000
	1.0
	11/11/11
	2.25mx2.2m
	1.6x1.5
	1.1x2.3
	1.6m
	机房层（12层）
	客梯兼担架电梯、兼无障碍电梯

	好学楼
	KT1~KT3
	1~11层
/2.9m
	1000
	1.0
	11/11/11
	2.25mx2.2m
	1.6x1.5
	1.1x2.3
	1.6m
	机房层（12层）
	客梯兼担架电梯、兼无障碍电梯


合计本项目共7台电梯，开门方式中分。

